<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.8" y1="-0.63" x2="79.21" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.21" y1="-0.63" x2="79.21" y2="38.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.21" y1="38.73" x2="0.8" y2="38.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.8" y1="38.73" x2="0.8" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="2,54/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="discrete">
<packages>
<package name="D-7,5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="15">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-fet">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/7" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/7" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/7" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/7" value="6k8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/7" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C025-024X044" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL08" value="TL072P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="DIL08" value="TL072P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/7" value="6k8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/7" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/7" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/7" value="33k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/7" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/7" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/7" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="IN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOL1" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="VO1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SI1" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="SI1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SI2" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="SI2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SI3" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="SI3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GE1" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="GE1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GE2" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="GE2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GE3" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="GE3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CL1" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="CL1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CL2" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="CL2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CL3" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="CL3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOL2" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="VO2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOL3" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="VO3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="OUT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9V" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="9V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="0V3" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="0V2" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="0V1" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="discrete" package="D-7,5" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="discrete" package="D-7,5" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="discrete" package="D-7,5" value="AA119">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="discrete" package="D-7,5" value="AA119">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="jumper" package="15" value="J15MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="jumper" package="15" value="J15MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="jumper" package="15" value="J15MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="jumper" package="15" value="J15MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="jumper" package="15" value="J15MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO92" value="BC547B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-fet" package="TO92" value="BSS170">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWITCH" library="wirepad" package="2,54/1,0" value="SWITCH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="jumper" package="15" value="J15MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="jumper" package="10" value="J10MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R-PULL-DOWN" library="rcl" package="0207/2V" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="discrete" package="D-7,5" value="1N4148"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R-PULL-DOWN" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="0V2" pad="1"/>
<contactref element="0V3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="0V1" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R-PULL-DOWN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="SI1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="GE1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="CL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="SI2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="GE2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="CL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="VOL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="VOL2" pad="1"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SI3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="GE3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="CL3" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="SWITCH" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="9V" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="VOL3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
